General
ID                                       : 4 (0x4)
Complete name                            : D:\MediaPortal\testtv\black\live2-0.ts.tsbuffer1.ts
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 25.9 MiB
Duration                                 : 48 s 980 ms
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 4 435 kb/s

Video
ID                                       : 48 (0x30)
Menu ID                                  : 137 (0x89)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L4
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, RefFrames               : 4 frames
Format settings, GOP                     : M=4, N=28
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 47 s 900 ms
Bit rate                                 : 3 828 kb/s
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate                               : 25.000 FPS
Standard                                 : Component
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Interlaced
Scan type, store method                  : Separated fields
Scan order                               : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.074
Stream size                              : 21.9 MiB (84%)
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.709
Transfer characteristics                 : BT.709
Matrix coefficients                      : BT.709

Audio
ID                                       : 64 (0x40)
Menu ID                                  : 137 (0x89)
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Commercial name                          : Dolby Digital
Codec ID                                 : 129
Duration                                 : 49 ms
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 384 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Delay relative to video                  : 21 h 48 min
Stream size                              : 2.30 KiB (0%)
Language                                 : Dutch
Service kind                             : Complete Main

Other
ID                                       : 159 (0x9F)-100
Menu ID                                  : 137 (0x89)
Format                                   : Teletext
Language                                 : Dutch